## AT+SRVHOST

设置服务器信息

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类型 | 语法 | 返回 | 示例 |
| Set | AT+SRVHOST=<host>,<port>,<domain> | OK | AT+SRVHOST=”192.168.1.1”,5222,”EASYIO” |
| Test | AT+SYSCONFIG=? | +SYSCONFIG: <host>,<port>,<domain>  OK | +SYSCONFIG:”192.168.1.1”,5222,”EASYIO” |

## AT+MSGUNAME

用于接收消息的或者DEBUG信息的用户名

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类型 | 语法 | 返回 | 示例 |
| Set | AT+MSGUNAME=<name> | OK | AT+ MSGUNAME =”username” |
| Test | AT+MSGUNAME=? | +SYSCONFIG:<name>  OK | +MSGUNAME: ”username” |

## AT+TCP

一个用于透传的TCP服务器

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类型 | 语法 | 返回 | 示例 |
| Set | AT+TCP =<host>,<port> | OK | AT+ TCP =”192.168.1.10”,5000 |
| Test | AT+TCP =? | +TCP:<host>,<port> | + TCP: ”192.168.1.10”,5000 |